Muster-Betriebsanweisung

	Betriebsanweisung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

	Befüllen und Lagern von Kältemittel R134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan)

	Datum:                                                             Unterschrift:
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Schnelles Verdampfen der Flüssigkeit kann Erfrierungen bewirken. Dämpfe sind schwerer als Luft und können zu Erstickungen führen. Bei thermischer Belastung können giftige Abbauprodukte entstehen.

	Erste Hilfe
· Hautkontakt: Haut mit warmem Wasser abwaschen
· Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern, Arzt herbeirufen.
· Einatmen: An die frische Luft gehen. Betroffenen warm lagern. Künstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig sein. Keine Mund zu Mund Beatmung.
· Verschlucken: Bei Verschlucken sofort Arzt kontaktieren. 

	Schutzausrüstung 
· Handschutz: wärmeisolierende Handschuhe
· Augenschutz: Korbschutzbrille, Gesichtsschutz

	Handhabung
· Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
· Während der Arbeit nicht essen, trinken und nicht rauchen
· Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern
· Ventil langsam öffnen, um Druckstöße zu verhindern
· Produkt nur in geschlossenen Systemen verwenden
· Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen
· Behälter nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen

	Lagerung
· Behälter an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren
· Behälter gegen Umfallen sichern
· Behälter vor Hitze schützen

	Sachgerechte Entsorgung
· Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen
· Nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgen
· Abfälle nicht in den Ausguss schütten
· Leere Druckgefäße an den Lieferanten zurückgeben

	Notrufnummern
Feuerwehr                                                                            Polizei
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